锅炉房、食堂天然气设备市场调研参数
	序号
	产品名称
	数量
	参数要求
	备注

	1
	可燃气体报警器控制箱
	5套
	报警误差：±3%
使用环境:温度-10℃~+50℃湿度≤95%RH
主电：DC220V/50HZ;备电：DC24V
	1-8通道自带备用电燃气消防主机；并对5套控制箱进行安装调试、检测服务

	2
	可燃气体报警探测器
	16台
	报警误差：±3%
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