一、**带储物柜检查床参数**

1、产品规格：1840\*620\*650mm

2、床垫规格：长1840\*宽620cm

3、储物柜规格：长1200cm；配钥匙。

4、承重能力;170KG

5、优质皮料床垫，头部带有可拆卸枕头，

6、5寸豪华静音带脚轮，全配置带刹功能，转动灵活，

稳定性强，方便移动和固定。

7、3.床框、底座等骨架均采用优质钢材，涂料有抗菌、防霉作用，属于新世纪绿色健康环保产品。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到十级，不脱落，不生锈;采用优质皮料，光泽亮丽，质感柔顺

1. **蜡块保存柜参数**
2. 6抽病理蜡块柜（三节一组）
3. 单节尺寸：长：420\*宽480\*高390mm
4. 单节容量：6抽可存放标准包埋盒约3000块
5. 整组尺寸：高1230 宽420 深480mm
6. 整组容量：18抽可存放标准包埋盒9000块
7. 抽屉内使用标准包埋盒存放设计
8. 抽屉采用三节静音滑轨，抽屉内隔板为一次成型ABS塑料盒，塑料盒子均分十档，存放蜡块轻巧简便，每个抽屉可互换，能使蜡块存放整齐并使抽屉平整不走形。专用插槽、标签槽为一体化冲压成型。
9. **医师椅参数**
10. 1、**产品功能与配置：**

1.专为医生工作而设计

2.座垫前后平移：0-50mm

3.升降高度：500-660mm

4.靠背倾斜角度：0°-15°

5.底盘宽度：Φ600mm，底盘为铝合金材质

6.配坐刹2#静音ABS静音脚轮，具有防止自行滑动的功能

1. **产品介绍：**

1.椅子可承重≥150KG；

2.本超声检查椅根据人体工学原理设计，保护医生防止关节炎，采用十字靠背，医生可正反面操作；

3.配有不锈钢踏脚板圈，脚托可做100mm上下移动，避免大腿长时间下垂压迫血管而导致静脉曲张

4.座垫可上下移动140mm，方便调节不同医师的舒适度

5.可反向而坐，双肘可放在侧翼扶手上面，使手臂和肩部肌肉得到放松，减少疲劳，预防肩周炎及碗管或肘管综合征

6.加强型五星脚罩结构使凳子对地受力均匀，长期使用不变形，使用过程中重心倾斜偏离中心线30度不会摔倒。

7.塑钢合金结合坐刹脚轮，强度高，耐磨耐用、静音效果佳、安全性高，当医生坐在椅子上椅子自动刹车，防止在医生操作时椅子滑动，不影响操作。

1. **LeicaRM2235切片机刀架参数**
2. 刀架内置的红色护手覆盖整个刀锋，确保安全。即使在切片时也能避免潜在危险
3. 刀架侧向移动调节

2（1）无需移动刀片，刀片的全长可以使用，降低耗费。根据标准包埋盒大小预设了三个位置：左、中和右。

2（2）精准的刀架侧向移动功能，确保刀片全长使用